公立幼兒園設施設備招標作業檢核表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 項目 | 內容 | 免檢核 | 符合 | 不符合 | 備註 |
| 使用樓層 | 無使用4樓以上，使用樓層為：　　　　　　樓 | □ | □ | □ |  |
| 地下室（位於山坡地或地面高地不一且非作為防空避難設備，僅能作為室內遊戲室） | □ | □ | □ |  |
| 室內活動室 | 室內活動室面積：　　　　　　　平方公尺（不包含牆、柱、出入口淨空區等） |
| 招收15人以下，室內活動室面積不得小於30平方公尺 | □ | □ | □ |  |
| 招收16-30人，室內活動面積不得小於60平方公尺 | □ | □ | □ |  |
| 幼兒每人室內活動空間不得小於2.5平方公尺 | □ | □ | □ |  |
| 無使用地下室 | □ | □ | □ |  |
| 設置二處出入口，且直接面向避難層或走廊 | □ | □ | □ |  |
| 2以上未滿3歲幼兒室內活動室置於1樓 | □ | □ | □ |  |
| 招收2以上未滿3歲幼兒設置尿片更換區，且有更換尿片之設備、尿片收納櫃及存放髒污物之有蓋容器 | □ | □ | □ |  |
| 招收2以上未滿3歲幼兒設置食物準備區 | □ | □ | □ |  |
| 學習區照明350lux以上，燈具：　　　　　組 | □ | □ | □ |  |
| 黑板照度500lux以上，燈具：　　　　　組 | □ | □ | □ |  |
| 使用避免太陽及燈具之眩光與桌面黑板之反光材質 | □ | □ | □ |  |
| 均能音量大於60分貝地區設置隔音設施 | □ | □ | □ |  |
| 規劃學習區　　區，為　　　　　　　　　　　　　區 | □ | □ | □ |  |
| 配置幼兒作品展示空間 | □ | □ | □ |  |
| 工作櫃、書包櫃、教具櫃，數量：　　　　　個 | □ | □ | □ |  |
| 使用耐燃三級以上之內部裝修材料及防焰標章之窗簾、地毯及布幕 | □ | □ | □ |  |
| 幼兒每人應有獨立區隔及通風透氣之棉被收納空間 | □ | □ | □ |  |
| 設置簡易衣物更換區並兼顧幼兒之隱私 | □ | □ | □ |  |
| 適當配置開關及安全插座 | □ | □ | □ |  |
| 室外活動室 | 室外活動室面積：　　　　　　　平方公尺（不包括一樓樓地板面積、騎樓面積、法定停車面積、道路退縮地及依法應留設之公共開放空間等） |
| 幼兒每人室外活動空間面積不得小於3平方公尺 | □ | □ | □ |  |
| 室外活動空間不得小於22平方公尺及招收幼兒人數二分之一應有之面積 | □ | □ | □ |  |
| 設置於幼兒園地基之地面層，且集中留設 | □ | □ | □ |  |
| 留設緩衝空間 | □ | □ | □ |  |
| 欄杆高度不低於110公分，欄杆間距不超過10公分，且不得設置橫條 | □ | □ | □ |  |
| 裝飾圖案開孔直徑不超過10公分 | □ | □ | □ |  |
| 廁所 | 2歲以上未滿3歲幼兒使用之廁所置於室內並設置冷、溫水盥洗設備並與教職員使用之廁所併同設置 | □ | □ | □ |  |
| 3歲以上至入國小前幼兒使用之廁所得置於室內且集中設置 | □ | □ | □ |  |
| 設置清潔用具之清洗及儲藏空間 | □ | □ | □ |  |
| 兼具通風、排水、防滑、採光及防蟲等功能 | □ | □ | □ |  |
| 具有隱蔽性及安全性 | □ | □ | □ |  |
| 地面採防滑裝置，避免積水或排水不良 | □ | □ | □ |  |
| 大便器以坐式為原則，含座墊高度為25公分（得正負加減4公分） | □ | □ | □ |  |
| 2歲以上未滿3歲幼兒應使用坐式大便器 | □ | □ | □ |  |
| 大便器採蹲式者，前方或側邊設置扶手 | □ | □ | □ |  |
| 大便器比例：男生每15人1個，女生每10人1個 | □ | □ | □ |  |
| 大便器旁設置衛生紙架 | □ | □ | □ |  |
| 男生小便器高度不得逾30公分，且不得採用無封水、無防臭之溝槽式小便設施 | □ | □ | □ |  |
| 男生小便器每15人1個 | □ | □ | □ |  |
| 水龍頭間距至少40公分 | □ | □ | □ |  |
| 水龍頭數量三分之二以上設置於廁所內 | □ | □ | □ |  |
| 每10人設置1個水龍頭 | □ | □ | □ |  |
| 水龍頭出水深度 | 2歲以上未滿3歲為24公分 | □ | □ | □ |  |
| 3歲以上至國小前為27公分 | □ | □ | □ |
| 洗手臺高度 | 2歲以上未滿3歲為50公分 | □ | □ | □ |  |
| 3歲以上至國小前為60公分 | □ | □ | □ |
| 洗手臺前應設置鏡子 | □ | □ | □ |  |
| 幼兒廁所以軟廉或小隔間及門扇或門簾為隔間 | □ | □ | □ |  |
| 幼兒廁所門扇不得裝鎖 | □ | □ | □ |  |
| 幼兒廁所隔間高度不得高於120公分 | □ | □ | □ |  |
| 設置淋浴設備，並有冷水及溫水蓮蓬頭及幼兒扶手，並在兼顧幼兒隱私及安全下裝設隔間 | □ | □ | □ |  |
| 走廊 | 兩側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於240公分 | □ | □ | □ |  |
| 單側有活動室或遊戲室者，其寬度不得小於180公分 | □ | □ | □ |  |
| 高低差設置斜坡道 | □ | □ | □ |  |
| 安全且順暢，並注意照明 | □ | □ | □ |  |
| 使用適當之遮雨設施，避免走廊濕滑 | □ | □ | □ |  |
| 120公分以下之柱體採防撞材質 | □ | □ | □ |  |
| 樓梯 | 欄杆高度不低於110公分，欄杆間距不超過10公分，且不得設置橫條 | □ | □ | □ |  |
| 扶手直徑3-4公分 | □ | □ | □ |  |
| 雙邊雙層扶手（一般扶手75公分以上，幼兒使用扶手52-68公分） | □ | □ | □ |  |
| 裝飾圖案開孔直徑不超過10公分 | □ | □ | □ |  |
| 整體動線通暢、方便使用並注意照明 | □ | □ | □ |  |
| 踏面使用防滑材料 | □ | □ | □ |  |
| 辦公室或教保準備室 | 供教保服務人員與家長或幼兒單獨晤談之空間 | □ | □ | □ |  |
| 滿足教保人員準備教學、製作教材教具及交流研討之使用 | □ | □ | □ |  |
| 設置辦公桌椅、電腦及事務機器、業務資料櫃等設備桌子：　　　　張；椅子：　　　　張電腦：　　　　組；櫃子：　　　　座事務機器：　　　　　　　　　（附幼可與國小共用） | □ | □ | □ |  |

※表格請視申請項目自行刪減。

建築師：　　　　　　　　　總務主任：　　　　　　　　校長：